Прилог 3
ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ УСЛУГЕ И СЛ.;
1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке број 48/2026 је јавна набавка добара.
2. ВРСТА ДОБРА
Антистатик трака за уземљење возила.
3. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА
      Набавка антистатик траке за уземљење возила
4. РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
Минимални рок испоруке добра је 2 (два) дана, а максимални рок извршења услуге 10 (десет) дана.
5. КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 

Квалитативни и квантитативни пријем добра реализоваће комисија корисника.
6. РЕКЛАМАЦИЈА И ГАРАНЦИЈА

Добављач услуге даје обједињену гаранцију не краћу од 12 (дванаест) месеци.
Рекламације на добро решавају Корисник и Добављач у међусобном контакту. Рекламације на квалитет добра Корисник доставља у писаној форми непосредно Добављачу. Рок за отклањање рекламација одређују заједнички Корисник и Добављач.
7. ПЛАЋАЊЕ
Плаћање услуге је у року од 30 (тридесет) дана од креирања фактуре у систему електронских фактура (СЕФ).
8. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СРЕДСТВА
Начелне карактеристике:

Назив средства: Антистатик трака за уземљење возила;
· Материјал: Гума (ЕПДМ или НЕОПРЕН);
· Уутршњост траке: проводљиво језгро;
· Материјал језгра: Бакар;
· Димензије: 1000м х 50мм х 4-6мм; 
· Отпор: 104 - 106 Ώ;
· Радни напон: 30 - 40 KW;
· Температурни опсег рада: - 30º до 70º;
НАПОМЕНЕ:

1. ПОНУДУ ДОСТАВИТИ НА ОБРАСЦУ ПОНУДЕ И НА ПОПУЊЕНОМ ОБРАСЦУ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ У СКЛОПУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА.

2. ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ИМА ПРИКЉУЧЕНУ СТОПИЦУ НА ГОРЊЕМ КРАЈУ ТРАКЕ ОД ПОЦИНКОВАНОГ ЧЕЛИКА ИЛИ МЕСИНГА.
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