	 
	 
	ПРИЛОГ 1

	 
	СПЕЦИФИКАЦИЈА                                                                                                                                    
	 

	Р. бр.
	Назив опреме
	Минимални технички захтеви

	Партија 1
	Машина за одгушење канализације
	• Намењена за цеви пречника најмање 20-150 mm

	
	
	• За спирале фи 22 и16 mm и фи 8 и 10 mm

	
	
	• Center Lock покретање спирале

	
	
	• Не захтева одржавање 

	
	
	• Ручица за преношење

	
	
	• Улазна снага најмање 690W

	
	
	• Тих кондензаторски мотор

	
	
	• 5 делимичних спирала 16х2.3 m у спиралној корпи

	
	
	• Равна бушилица 16

	
	
	• Зупчана нож бушилица 16/25

	
	
	• Спирални сепаратор 16

	
	
	• 5 делимичних спирала 22х4.5 m у спиралној корпи

	
	
	• Равна бушилица 22

	
	
	• Левак за бушење 22

	
	
	• Зупчана попречна бушилица 22/35

	
	
	• Спирални сепаратор 22

	
	
	• Контејнер од челичног лима за сваки алат

	 
	НАПОМЕНА
	Као доказ о испуњености на захтеване техничке карактеристике понуђач је дужан да достави попуњен и оверен образац техничке спецификације, каталог или техничку документацију произвођача на српском језику за понуђену машину и алат из којих се недвосмислено могу видети снага мотора, пречници цеви, тип спирала и комплетна пратће опрема као и важећа ЦЕ декларација о усаглашености и упутство за употребу на српском језику.

	Партија 2
	Ваздушно-хидраулична подна дизалица – 3 t
	• Носивост: минимум 3.000 kg.

	
	
	• Тип: ваздушно-хидраулична подна дизалица за професионалну употребу.

	
	
	• Минимална висина подизања: највише 120 mm.

	
	
	• Максимална висина подизања: најмање 500 mm.

	
	
	• Погодна за подизање санитарних, комби и лаких комерцијалних возила.

	
	
	• Погон компримованим ваздухом, са радним притиском приближно 8–10 bar.

	
	
	• Контролисано спуштање и сигурносни/преливни вентил против преоптерећења.

	
	
	• Робусна челична конструкција и стабилна база.

	
	
	• Точкови за лако померање по радионици и подесива/склопива ручка.

	
	
	• Подизно седло са одговарајућом заштитном површином.

	
	
	• Испорука са упутством за употребу и документацијом о усаглашености.

	 
	НАПОМЕНА
	Као доказ о испуњености на захтеване техничке карактеристике понуђач је дужан да достави попуњен и оверен образац техничке спецификације, каталог или техничку документацију произвођача на српском језику са видљивим карактеристикама (носивост, висина дизања, притисак) као и важећа ЦЕ декларација о усаглашености и упутство за употребу на српском језику.

	Партија 3
	Пнеуматски ударни одвијач – 1/2″
	• Професионална пнеуматска изведба.

	
	
	• Прихват: 1/2″.

	
	
	• Радни притисак: приближно 6,3 bar.

	
	
	• Максимални момент одвртања: најмање 800 Nm.

	
	
	• Могућност промене смера обртања.

	
	
	• Регулација рада/момента.

	
	
	• Ударни механизам намењен раду на возилима.

	
	
	• Прикључак за пнеуматско црево најмање 3/8″.

	
	
	• Пожељна маса до 3 kg.

	
	
	• Намена: демонтажа и монтажа навртки точкова санитарних и других возила.

	 
	НАПОМЕНА
	Као доказ о испуњености на захтеване техничке карактеристике понуђач је дужан да достави попуњен и оверен образац техничке спецификације, оригиналне техничке листове на српском језику или каталог са јасним подацима о моменту одвртања, радном притиску, прихвату и маси алата као и важећа ЦЕ декларација о усаглашености и упутство за употребу на српском језику.

	Партија 4
	Комплет ударних насадних кључева – 1/2″
	• Насадни кључеви намењени искључиво за рад са ударним одвијачем.

	
	
	• Прихват: 1/2″.

	
	
	• Димензије: 17, 19, 21, 22 и 24 mm.

	
	
	• Шестоугаони профил.

	
	
	• Материјал: Cr-Mo или други материјал одговарајуће чврстоће за ударни алат.

	
	
	• Испорука у кутији, футроли или одговарајућем носачу.

	
	
	• Кључеви морају бити погодни за професионалну употребу на возилима.

	 
	НАПОМЕНА
	Као доказ о испуњености на захтеване техничке карактеристике понуђач је дужан да достави попуњен и оверен образац техничке спецификације,  каталог или техничку документацију произвођача на српском језику из које се јасно виде да испуњава тражене захтеве.

	Партија 5
	Пнеуматско црево за ваздух – 15 m
	• Дужина: минимум 15 m.

	
	
	• Унутрашњи пречник: минимум 10 mm.

	
	
	• Радни притисак: минимум 10 bar.

	
	
	• Отпорно на хабање, уље и услове рада у радионици.

	
	
	• Опремљено одговарајућим брзим спојницама.

	
	
	• Погодно за рад са пнеуматским ударним одвијачем, пиштољем за издувавање и пиштољем за надувавање пнеуматика.

	
	
	• Спојнице и прикључци морају бити одговарајуће величине за обезбеђивање потребног протока ваздуха.

	 
	НАПОМЕНА
	Као доказ о испуњености на захтеване техничке карактеристике понуђач је дужан да достави попуњен и оверен образац техничке спецификације,  каталог или техничку документацију произвођача на српском језику из које се јасно види да испуњава тражене захтеве.

	Партија 6
	Пнеуматски пиштољ за издувавање и чишћење
	• Професионална изведба за рад са компримованим ваздухом.

	
	
	• Робусно метално или одговарајуће отпорно кућиште.

	
	
	• Ергономска ручка.

	
	
	• Метална дугачка дизна за приступ тешко доступним местима.

	
	
	• Радни притисак: најмање 6 bar.

	
	
	• Прикључак за брзо спајање.

	
	
	• Намена: чишћење возила, точкова, радног простора и тешко доступних места.

	 
	НАПОМЕНА
	Као доказ о испуњености на захтеване техничке карактеристике понуђач је дужан да достави попуњен и оверен образац техничке спецификације,  каталог или техничку документацију произвођача на српском језику из које се јасно види да испуњава тражене захтеве.

	Партија 7
	Пнеуматски пиштољ за надувавање пнеуматика са манометром
	• Професионални пиштољ за надувавање пнеуматика са уграђеним манометром.

	
	
	• Мерни опсег: најмање 0–10 bar.

	
	
	• Јасно и прецизно очитавање притиска, са поделом од најмање 0,1 bar.

	
	
	• Могућност допуњавања и испуштања ваздуха.

	
	
	• Флексибилно црево одговарајуће дужине.

	
	
	• Прикључак за вентил пнеуматика.

	
	
	• Робусна изведба погодна за професионалну употребу у радионици.

	 
	НАПОМЕНА
	Као доказ о испуњености на захтеване техничке карактеристике понуђач је дужан да достави попуњен и оверен образац техничке спецификације,  каталог или техничку документацију произвођача на српском језику из које се јасно види да испуњава тражене захтеве као и пратећи фабрички сертификат или потврду о тачности мерног инструмента.

	Партија 8
	Телескопски кључ за точкове – 17/19 mm
	• Телескопска ручица за ручно одвртање и притезање навртки точкова.

	
	
	• Предвиђен као замена за постојеће крстасте кључеве.

	
	
	• Прихват: 1/2″.

	
	
	• Насадни наставци: 17 и 19 mm.

	
	
	• Пожељна могућност коришћења и других насадних кључева са прихватом 1/2″.

	
	
	• Подесива дужина приближно 350–550 mm.

	
	
	• Робусна конструкција од Cr-V челика или материјала одговарајуће чврстоће.

	
	
	• Ергономска, неклизајућа ручка.

	
	
	• Могућност сигурног закључавања телескопског дела.

	
	
	• Намењен за рад на санитарним, комби и другим возилима.

	 
	НАПОМЕНА
	Као доказ о испуњености на захтеване техничке карактеристике понуђач је дужан да достави попуњен и оверен образац техничке спецификације,  каталог или техничку документацију произвођача на српском језику из које се јасно види да испуњава тражене захтеве.


Сви наведени параметри представљају минималне техничке захтеве,понуђена опрема може имати боље карактеристике, под условом да је намењена професионалној употреби и одговара намени и возилима за која се набвља.
 Напомена за алат за точкове- телескопски кључ се набвља као замена за постојеће крстасте кључеве који се у досадашњој употреби нису показали задовољавајућим. Прихват 1/2“ омогућава употребу различитих насадних кључева а телескопска ручица обезбеђује већи моменат при ручном одвртању.
