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	Хидраулична дизалица типа "Boca" (5t)
	Конструкција: челик високе чврстоће, стабилна база

Носивост: мах. 5 t

Максимална висина подизања: 413 mm

Минимална висина: 216 mm

Димензије основе: мах. 96 х 110 mm

Дужина клипа: мах. 137 mm

Максимална дужина навоја: 60 mm

Ширина главе: 29 mm

Маса: мах. 4,3 kg

Завршна обрада: чекић 
	Гаранција у складу са декларацијом произвођача минимално 12 месеци, 

Испорука у оригиналном паковању произвођача са пратећим техничим упутствима, прибором за основно одржавање, гарантним листом – YATO YT17002– или одговарајући
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	Хидраулична дизалица типа "Boca" (10t)
	Конструкција: челик високе чврстоће, стабилна база

Носивост: мах. 10 t

Максимална висина подизања: 460 mm

Минимална висина: 230 mm

Димензије основе: мах. 110 х 123 mm

Дужина клипа: мах. 150 mm

Максимална дужина навоја: 80 mm

Ширина главе: 36 mm

Маса: мах. 6,2 kg

Завршна обрада: осликана чекић бојом
	Гаранција у складу са декларацијом произвођача минимално 12 месеци, 

Испорука у оригиналном паковању произвођача са пратећим техничим упутствима, прибором за основно одржавање, гарантним листом - YATO YT17004– или одговарајући
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	Хидраулична дизалица типа "Boca" (20t)
	Конструкција: челик високе чврстоће, стабилна база
Носивост: мах. 20 t
Максимална висина подизања: 521 mm
Минимална висина: 241 mm
Димензије основе: мах 165 х 161 mm
Дужина клипа: мах. 165 mm
Максимална дужина навоја: 115 mm
Ширина главе: 60 mm
Маса: мах. 11 kg
Завршна обрада: чекић гарба, никловано

	Гаранција у складу са декларацијом произвођача минимално 12 месеци, 

Испорука у оригиналном паковању произвођача са пратећим техничим упутствима, прибором за основно одржавање, гарантним листом - YATO YT1707– или одговарајући
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