ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Јавна набавка добара – резервни делови моторне тестере и тримере
	Ред. Бр.
	Намена р/д
	Потребни р/д 

	Koличина

	1
	2
	5
	

	1. 
	Моторна тестера STIHL 038AV
	Ланац тестере корак 3/8“, 33 резна зуба
	8

	2. 
	Моторна тестера STIHL 038AV
	Водилица ланца (мач)
	2

	3. 
	Моторна тестера HUSQVARNA H450
	Ланац тестере корак 0.325“ са 32 резна зуба
	8

	4. 
	Моторна тестера HUSQVARNA H450
	Водилица ланца (мач)
	2

	5. 
	Моторна тестера STIHL 044AV
	Ланац тестере корак 3/8“, 33 резна зуба
	8

	6. 
	Моторна тестера STIHL 044AV
	Водилица ланца (мач)
	2

	7. 
	Моторна тестера HUSQVARNA H445 II 18“
	Ланац тестере корак 0.325“ са 36 резна зуба
	8

	8. 
	Моторна тестера HUSQVARNA H445 II 18“
	Водилица ланца (мач)
	2

	9. 
	Тример DEMON PROFESIONAL GARDEN 100LS
	Полуаутоматска глава тримера
	8


Резервни делови који се испоручују морају у потпуности бити компатибилни са средствима за која су намењена.

1.1. Рокови испоруке и гаранције:

· Минимални гарантни рок на испоручене резервне делове је 12 месеци;

· Максимални рок испоруке добара је 7 дана од датума достављања наруџбенице. Под почетком рока испоруке добара сматра се дан слања наруџбенице Добављачу. Под завршетком испоруке добара сматра се датум пријема добара који се наводи у записнику о пријему добара.
1.2. Место испоруке и пријем: 
· Резервне делове је неопходно испоручити у месту наручиоца, Војна пошта 1415 Сремска Митровица, улица Планинска бб, Сремска Митровица, касарна ,,Бошко Палковљевић Пинки”.
1.3. Квалитет испоручених добара:

· Резервни делови морају бити нови, некоришћени, да се испоручују као готов производ, да у потпуности одговарају средствима за која су намењени у складу са документацијом произвођача резервних делова и возила, да буду испоручени у одговарајућој амбалажи прописно заштићени.
· Резервни делови морају бити нови, некоричшћени и у фабричком паковању. Регенираси и ремонтовани р/д неће бити прихватљиви. 
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