**ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац: Војна установа „Дедиње“

Адреса: Делиградска 40а.

Интернет страница: [www.vudedinje.com](http://www.vudedinje.com)

2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку.

3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке број 0042/2021 је набавка добара: Инвестиционо одржавање водоводне, грејне и канализационе инсталације и хитне интервенције на чишћењу канализације, обликовано у 4 (четири) партије, и то:

* Партија 1: Инвестиционо одржавање водоводних инсталација;
* Партија 2: Инвестиционо одржавање грејних инсталација;
* **Партија 3: Инветиционо одржвање канализационих инсталација;**

Партија 4: Хитне интервенције на чишћењу канализације

4. НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ

44115200 – Материјал за водоинсталатерске послове и грејање

5. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ

Укупно: =3.000.000,00 динара без ПДВ-а, ( од тога: Партија 1: 700.000,00; партија 2: 600.000,00; **партија 3: 700.000,00** и партија 4: 1.000.000,00 ).

6. ЦИЉ ПОСТУПКА

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

7. КОНТАКТ

ВУ „Дедиње“ Београд, Батајнички друм бб, email : [office@vudedinje.com](mailto:office@vudedinje.com)

Спецификација:

**Партија 3: Инветиционо одржвање канализационих инсталација;**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **НАЗИВ** | **Јед. мере** | **Количина** |
|
| 1 | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Излазак на објекат и дефектажа квара  (Обрачун по једној дефектажи ) | ком | 1 |
| 2. | Испуштање воде из система - пражњење инсталације у кординацији са испоручиоцем топлотне енергије, позицијом обухватити све припремне помоћне и завршне радове на монтажи и анкерисању, као и сва шлицовања, штемања, пробијање конструкције, по потреби израда платформе, крпљења отвора цементним малтером. Набавка материјала, замена оштећеног дела грејних инсталација новим челичним безшавним цевима одговарајућег пресека са потребним фитингом, пуњење инсталације, испитивање инсталације, пуштање у пробни рад; чишћење и одвоз шута на градску депонију. Демонтирани материјал предати записнички инвеститору. Обрачун по пресеку челичне цеви по 1 метру: |  |  |
| 2.1. | Пречник цеви за ½,΄ | м | 1 |
| 2.2. | Пречник цеви за ¾΄ | м | 1 |
| 2.3. | Пречник цеви за 1΄ | м | 1 |
| 2.4. | Пречник цеви за 5/4΄ | м | 1 |
| 2.5. | Пречник цеви за 6/4΄ | м | 1 |
| 2.6. | Пречник цеви за 2΄ | м | 1 |
| 2.7. | Пречник цеви за 76/83 | м | 1 |
| 2.8. | Пречник цеви за 88,5/95 | м | 1 |
| 3. | Израда и монтажа цевне везе са елементима и варовима са свим потребним предрадњама, по потреби израда радне платформе - скеле. Обрачун по комаду пресека: |  |  |
| 3.1. | Пречник цеви за ½,΄ | ком | 1 |
| 3.2. | Пречник цеви за ¾΄ | ком | 1 |
| 3.3. | Пречник цеви за 1΄ | ком | 1 |
| 3.4. | Пречник цеви за 5/4΄ | ком | 1 |
| 3.5. | Пречник цеви за 6/4΄ | ком | 1 |
| 3.6. | Пречник цеви за 2΄ | ком | 1 |
| 3.7. | Пречник цеви за 76/83 | ком | 1 |
| 3.8. | Пречник цеви за 88,5/95 | ком | 1 |
| 4. | Набавка и уградња грејачких вентила на цевном разводу, са свим потребним предрадњама, по потреби израда радне платформе - скеле. Обрачун по комаду пресека: |  |  |
| 4.1. | Пречник вентила за ½,΄ | ком | 1 |
| 4.2. | Пречник вентила за ¾΄ | ком | 1 |
| 4.3. | Пречник вентила за 1΄ | ком | 1 |
| 4.4. | Пречник вентила за 5/4΄ | ком | 1 |
| 4.5. | Пречник вентила за 6/4΄ | ком | 1 |
| 4.6. | Пречник вентила за 2΄ | ком | 1 |
| 4.7. | Пречник вентила за 76/83 | ком | 1 |
| 4.8. | Пречник вентила за 88,5/95 | ком | 1 |
| 5. | Демонтажа радијаторских вентила од ½,΄ набавка и уградња нових | ком | 1 |
| 6. | Одлазак и повратак екипе ван територије Града Београда | час | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напомена:** |  |  |  |  |  |
| * Цене из спецификације односе се на вредност појединачних пружених услуга - што подразумева да у уговорену цену улазе транспортни, путни, долазак/одлазак, визуелна дефектажа неисправности, цене радне снаге, делова и материјала и осталих трошкова (ако су предвиђени). | | | | | |
| * Утврђене цене, појединачних радњи у склопу уговорене услуге, су коначне и не могу се мењати до потпуне реализације Уговора. * Услуге који су предмет уговарања изводиће се сукцесивно по потреби Наручиоца. * Понуђач је дужан да услуге изводи по динамици коју ће заједно са Наручиоцем дефинисати након потписиваања уговора. * Уговор се закључује на процењену вредност набавке и траје до утрошка средстава а највише до једне године од дана закључења. * Услуге се изводе на објектима које користи ВУ „Дедиње“ на територији града Београдa, Новог Сада и Панчева. Процењени однос ангажовања по формацији Београд – Нови Сад – Панчево 70:20:10. * Претежно ће се изводити радови и услуге у стамбено пословним зградама у Београду и то: ВСХ Звездара, Батутова бр. 21; ВСХ Галеб, Светозара Марковића 70; РК Вождовац, Војводе Степе 139-141; у кантинама војних објеката на територији града Београда, Панчева и Новог Сада, као и у неколико продавница у ужем центру Београда. * Понуђач треба да има: - * Сертификат СРПС ИСО 9001 и * Лиценцу одговорног извођача радова.   **Услов :**  Поред општих услова, право на учешће у поступку има понуђач ако је фирма регистрована за радове који су предмет набавке (радови на водоводу и канализацији).  **Доказ:**   * Извод из уписа у АПР   **Напомена:** Након закључења уговора, понуђач је у обавези да достави личне податке за лица која ће бити ангажована за извршење обавеза, како би се благовремено могла извршити војно безбедоносна провера и добила дозвола за улазак у војне објекте. | | | | | |