**ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**Предмет:** Ангажовање механизације трећих лица на јесењим радовима и сетви пшенице на војним економијама, обликовано у 3 (три) партије:

Партија 1: Ангажовање механизације трећих лица на сетви пшенице на војној економији у Ковину;

Ангажовање механизације, руковаоца и горива је оквирно, а у складу са агротехничким роковима сетве пшенице, односно од закључења уговора до извршења услуге (најкасније до 15.11.2022. године) за директну сетву пшенице без орања на 118 ха економије у Ковину.

Спецификација услуга:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **НАЗИВ** | **Јед. мере** | **Количина** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Директна сетва без орања | ха | 118 |

Ангажована сејачица мора да буде следећих карактеристика:

* предњи радни орган у типу тањираче за уситњавање земљишта у сетвеном слоју;
* ваљак за стабилизацију земљишта сетвеног слоја;
* сетвени апарат пнеуматски са надпритиском, дисосног типа са силом притиска на тло од минимум 120 кг по сетвеној јединици;
* нагазни точкови иза сетвеног апарата за равнање и сабијање посејане површине и уједначено стабилисање сетвене постељице;
* електронска контрола сетве која омогућава подешавање количине семена према захтеву и котролу утрошка семена, као и могућност остављања сталних трагова на захтеваном размаку.