**ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**1) Предмет јавне набавке број 0049/2023**: Контрола, сервисирање и испитивање хидрантске мреже за гашење пожара

**2) Услови за учешће у поступку:**

- Поред законских услова из чл. 111. Закона о јавним набавкама, потребно је и поседовање важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке.

**3) Спецификација услуга- опис радова:**

Радови испитивања, техничког прегледа, мерења притиска и протока воде, контроле и сервисирања хидрантске мреже за гашење пожара у издвојеним објектима из састава ВУ „Дедиње“, са ремонтом по потреби и достављањем извештаја о контролисању инсталација, према следећем:

* унутрашњи (зидни) хидрантски прикључак ком. 52
* спољни (надземни и подземни) хидрантски прикључак ком. 20

**Укупно:**  **ком. 72**

Преглед по објектима:

* ВУ „Дедиње“ – група војних објеката Централно складиште „Батајница“, Батајнички друм б.б.
* унутрашњи (зидни) хидрантски прикључак ком. 12
* спољни (надземни) хидрантски прикључак ком. 3
* спољни (подземни) хидрантски прикључак ком. 7
* Војни објекат „Галеб“, Светозара Марковића 70, Београд
* унутрашњи (зидни) хидрантски прикључак ком. 14
* Војни објекат „Звездара“, Батутова 21, Београд
* унутрашњи (зидни) хидрантски прикључак ком. 16
* Продавница војне одеће „Београд“, Војводе Степе 141, Вождовац
* унутрашњи (зидни) хидрантски прикључак ком. 6
* Ресторан у Дому Војске Србије у Београду, Француска 2
* унутрашњи (зидни) хидрантски прикључак ком. 2
* Ресторан у Дому ваздухопловста у Земуну, Штросмајерова 3
* унутрашњи (зидни) хидрантски прикључак ком. 1
* Ресторан „Кнежев лад“, Бул.Патријарха Павла б.б.
* унутрашњи (зидни) хидрантски прикључак ком. 1
* СРЦ „Сурчин-бунгалови“, Браће Николић б.б.
* спољни (подземни) хидрантски прикључак ком. 10

4) Спецификација резервних делова:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **Назив резервних делова - материјала** | **Јединица**  **мере** | **Количина** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.  2 | Х вентил ДН50 Ал (АК)  Вирбла Хвентила ДН50, Ал (АК) | ком. | 1 |
| 2. | Вирбла Х вентила ДД50 Ал (АК) | ком. | 1 |
| 3. | Х вентил ДН50 месинг (МК) | ком. | 1 |
| 4. | Вирбла Х вентила ДН50 месинг (МК) | ком. | 1 |
| 5. | Ремонт Х вентила ДН50 | ком. | 1 |
| 6. | Заптивач Х вентила ДН50 (комплет) | ком. | 1 |
| 7. | Точкић Х вентила ДН50 | ком. | 1 |
| 8. | Радна к-ка Х инсталације (Q/П) | ком. | 1 |
| 9. | Холендер ДН50 поцинковани (ЗФ) | ком. | 1 |
| 10. | Заптивач холендера ДН50 | ком. | 1 |
| 11. | Дупли нипл ДН50 поцинковани (ЗФ) | ком. | 1 |
| 12. | Муф ДН50 поцинковани (ЗФ) | ком. | 1 |
| 13. | Колено ДН50 поцинковано (ЗФ) | ком. | 1 |
| 14. | Цев ДН50 поцинкована (ЗФ) | ком. | 1 |
| 15. | Обујмица с гумом ДН50 поцинкована (ЗФ) | ком. | 1 |
| 16. | Х спојка Ц стабилна Ал | ком. | 1 |
| 17. | Х спојка Ц потисна Ал | ком. | 1 |
| 18. | Х спојка Ц слепа Ал | ком. | 1 |
| 19. | Заптивач спојке ДН50 | ком. | 1 |
| 20. | Х спојка Б, стабилна, Ал | ком. | 1 |
| 21. | Х спојка Б слепа Ал | ком. | 1 |
| 22. | Заптивач спојке ДН80 | ком. | 1 |
| 23. | Х ормар за зидни хидрант (ЗХ) | ком. | 1 |
| 24. | Х ормар за надземни хидрант (НХ) | ком. | 1 |
| 25. | Х ормар за подземни хидрант (ПХ) | ком. | 1 |
| 26. | Х наставак ДН80, Б/2Ц | ком. | 1 |
| 27. | Х црево Ц потисно 15м/12 бар | ком. | 1 |
| 28. | Х млазница Ц 12/16 мм | ком. | 1 |
| 29. | Х млазница Ц 12/16 мм, са засуном (вентилом) | ком. | 1 |
| 30. | Х кључ за спојке АБЦ | ком. | 1 |
| 31. | Х кључ за спојке Ц | ком. | 1 |
| 32. | Х кључ за надземни хидрант (НХ) | ком. | 1 |
| 33. | Х кључ за подземни хидрант (Т) | ком. | 1 |
| 34. | Х налепница ПВЦ | ком. | 1 |
| 35. | Ископ спољног хидранта на зеленој површини | ком. | 1 |
| 36. | Ископ спољног хидранта на бетонској површини | ком. | 1 |
| 37. | Н комад фи 80 | ком. | 1 |
| 38. | Дихтунг фи 80 | ком. | 1 |

5) Динамика и рокови извршења услуга утврђују се у складу са захтевима и потребама Наручиоца, а у свему према одредбама Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, број 111/09, 20/2015, 87/2018, 87/2018-др.закони) и Правилником о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Сл. гласник РС“ бр. 3/2018).

Поступак се спроводи ради закључења уговора. Уговор се закључује на период од годину дана.

Цене из понуде служе само за рангирање понуда а уговор се закључује на процењену вредност.

Коначна вредност уговора утврдиће се према стварно извршеним услугама уписаним и потписаним у радном налогу - записнику, уз примену уговорених јединичних цена за све врсте услуга и резервних делова.

Уговорене јединичне цене услуге су фиксне за све време важности уговора.

Рок плаћања: 45 дана од дана извршене услуге и испостављенe фактурe.

О обављеним проверама исправности саставља се записник и издаје стручни налаз у складу са законом и техничким прописима.